# Radio link quality estimation

传输距离分为：1连接区域，链路稳定可靠对称 2传输区域，链路不太稳定，属于中继质量，通常非对称 3不连接区域，链路质量不好

链路质量的估计方法在section 5